特性：

1：支持（2\*2）四点校准到（8\*8）六十四点校准内的所有整数相乘的校准方式。

2：支持Windows触摸点直径识别及手势识别。

3：测试软件自带直径测试工具和快捷键测试工具。

4：一体化绿色测试配置软件。

5：支持512个字符的个性化存储，保存在硬件中，可用来做为一体机白板维护记录等用途。

6：至多支持16点触摸。

7：84寸触摸帧率可达90帧以上，75寸以内均可达到100帧以上。

8：板载I2C,USART拓展接口

9：支持Windows,Android系统免驱使用。

10：自带鼠标模式。

11：支持Linux，Mac等操作系统。

12：在任意一个方向完全损坏的情况(信号不能正常读取)下仍能保证正常书写(非全屏)。

参数：

工作电压：4.7~5.3V

工作电流：150~300mA

环境湿度：

储存温度：

工作温度：

ESD: