
1. Należy uruchomić aplikację SIS_EasyTune z uprawnieniami Administratora (prawy przycisk myszy --> Uruchom jako administrator)

2. Kliknąć przycisk Connect. Jeżeli kontroler jest podłączony do portu USB status połączenia powinien zmienić się na "connected"

3. Ustawić żądane parametry kontrolera. Odwrócenie osi X i Y w zależności od potrzeb oraz Sensitivity, uwzględniając że przesuwanie suwaka w lewo zwiększa czułość a w prawo zmniejsza. Im mniejsza liczba tym większa czułość.

4. Aby zmiany zostały zapisane w pamięci kontrolera należy kliknąć przycisk Save, wyjść z programu, przenieść plik "fw_m.bin" do katalogu "tool" (w razie potrzeby zamienić), przeciągnąć przeniesiony plik "fw_m.bin" do aplikacji UpdateFW. Pojawi się okno w którym będzie trzeba dwukrotnie nacisnąć Enter. Po killkudziesięciu sekundach kontroler zrestartuje się na nowych ustawieniach. 

5.Każdorazowa zmiana parametrów wymaga powtórzenia całej procedury od pierwszego kroku.

6.Dodatkowo w przypadku problemów z precyzją działania nakładki dotykowej, można użyć narzędzia do kalibracji Qpaint. Przed uruchomieniem aplikacji należy edytować plik  PJT_Setting.ini i sprawdzić czy parametry odwrócenia osi X i Y pokrywają się z wartościami ustawionymi w SIS_EasyTune. Wprowadzić ewentualne poprawki i skalibrować ekran. Kalibracja zapisuje się automatycznie w pamięci kontrolera.